**Műszaki táblázat**

**„Eszközbeszerzés az Aspinalo Trade Szolgáltató Kft. részére**

**a VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú pályázatokban”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Azonosító** | **Adatok** |
| **Ajánlatkérő** által megjelölt referencia berendezés típusa: | 1 db Astaxanthin freeze dryer liofilizáló berendezés |
| Berendezés funkciója: | A technológia során előállított organikus alga szárítását valósítja meg |

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő által megajánlott termék típusa: |  |
| Gyártó: |  |
| Származási ország: |  |
| Gyártási év: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **„A” oszlop**  **Az előírt termék műszaki paraméterei** | **Ajánlattevői nyilatkozat a megfelelőségről** | **„B” oszlop**  **Ajánlat**  **A megajánlott termék műszaki paraméterei** |
| *Eszköz paraméterei:* | | |
| Vezérlőrendszer: PLC vezérlésen keresztül automatikusan vezérelt | Igen |  |
| Maximális kapacitás ciklusonként:  max. 120 kg/töltet | Igen |  |
| Villamos teljesítmény: 60Kw | Igen |  |
| Anyagminőség: SUS304 vagy jobb  élelmiszeripari acél | Igen |  |
| Hőmérséklet digitális érzékelő:  Elektromos hőelem | Igen |  |
| Legalacsonyabb hőmérséklet: -50 oC | Igen |  |
| Maximális hőmérséklet: +70 oC | Igen |  |
| Fűtési teljesítmény: 16 Kw/380V/50Hz | Igen |  |
| Minimum leolvasztási hőmérséklet: -60 oC | Igen |  |
| Rendszerfelügyeleti szoftver | Igen |  |
| Vezérlő rendszer | Igen |  |
| Érintőképernyő: Siemens vagy egyenértékű | Igen |  |
| CPU: Siemens vagy egyenértékű | Igen |  |

Kelt:….., 2021. 09. hó ….. nap

|  |
| --- |
| ………………..……………………………… |
| cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása |