**Műszaki táblázat**

**„Eszközbeszerzés az Aspinalo Trade Szolgáltató Kft. részére**

**a VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú pályázatokban”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Azonosító** | **Adatok** |
| **Ajánlatkérő** által megjelölt referencia berendezés típusa: | 1 db Haematococcus Pluvialis harveszt sűrítő berendezés -AS-1 |
| Berendezés funkciója: | A foto-bioreaktorokból érkező 1-2 %-os algaharvesztet sűríti 10 %-os szuszpenzió szárazanyag tartalomra. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő által megajánlott termék típusa: | ADSYS-HSE-050 |
| Gyártó: | Sysbiotech GmbH / OSTIUM PLUS s.r.o. |
| Származási ország: | Németország/ Szlovákia |
| Gyártási év: | 2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **„A” oszlop**  **Az előírt termék műszaki paraméterei** | **Ajánlattevői nyilatkozat a megfelelőségről** | **„B” oszlop**  **Ajánlat**  **A megajánlott termék műszaki paraméterei** |
| *Eszköz paraméterei:* | | |
| PLC vezérlésű önműködő berendezés:  A központi PLC vezérlésen keresztül automatikusan vezérelt | Igen /Nem | A központi PLC vezérlésen keresztül automatikusan vezérelt |
| Hőmérséklet tartomány: legalább +15 – +40 oC | Igen /Nem | +10 – +45 oC |
| Nyomástartomány: legalább 0,95- 1,1 bar | Igen /Nem | 0,95- 1,1 bar |
| Alga tömegáram szárazanyagban:  minimum 100 kg/óra | Igen /Nem | min. 100 kg/óra |
| Sűrítő térfogata: min. 5000 liter | Igen /Nem | 5000 liter |

Kelt: Košice, 2021. 07. hó 14. nap

|  |
| --- |
| ………………..……………………………… |
| cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása |