**Műszaki táblázat**

**„Eszközbeszerzés az Aspinalo Trade Szolgáltató Kft. részére**

**a VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú pályázatokban”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Azonosító** | **Adatok** |
| **Ajánlatkérő** által megjelölt referencia berendezés típusa: | 1 db Haematococcus Pluvialis CO2 fogadó és továbbító állomás berendezése |
| Berendezés funkciója: | Az Organikus alga fotobioreaktorok ellátását biztosítja az algaszaporítás gáznemű alapanyagával |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlattevő** által megajánlott termék típusa: |  |
| Gyártó: |  |
| Származási ország: |  |
| Gyártási év: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **„A” oszlop**  **Az előírt termék műszaki paraméterei** | **Ajánlattevői nyilatkozat a megfelelőségről** | **„B” oszlop**  **Ajánlat**  **A megajánlott termék műszaki paraméterei** |
| *Eszköz paraméterei:* | | |
| PLC vezérlésű önműködő berendezés:  A központi PLC vezérlésen keresztül automatikusan vezérelt | Igen |  |
| Hőmérséklet tartomány: +0 – +40 oC | Igen |  |
| Nyomástartomány: 0,1- 1,1 bar | Igen |  |
| Széndioxid tömegáram:  minimum 4500 kg/nap | Igen |  |
| Széndioxid tárolása:  palackokban kerül tárlásra | Igen |  |

Kelt: ….., 2021. 09. hó ….. nap

|  |
| --- |
| ………………..……………………………… |
| cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása |