**Műszaki táblázat**

**„Eszközbeszerzés az Aspinalo Trade Szolgáltató Kft. részére**

**a VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú pályázatokban”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Azonosító** | **Adatok** |
| **Ajánlatkérő** által megjelölt referencia berendezés típusa: | 1 db Haematococcus Pluvialis , egyedi víz formulázó berendezés |
| Berendezés funkciója: | Az algasor egyedi vízellátását biztosítja az algaszaporítási médium vizével |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ajánlattevő** által megajánlott termék típusa: |  |
| Gyártó: |  |
| Származási ország: |  |
| Gyártási év: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **„A” oszlop**  **Az előírt termék műszaki paraméterei** | **Ajánlattevői nyilatkozat a megfelelőségről** | **„B” oszlop**  **Ajánlat**  **A megajánlott termék műszaki paraméterei** |
| *Eszköz paraméterei:* | | |
| PLC vezérlésű önműködő berendezés:  A központi PLC vezérlésen keresztül automatikusan vezérelt | Igen |  |
| Hőmérséklet tartomány: +0 – +40 oC | Igen |  |
| Nyomástartomány: 0,1- 4 bar | Igen |  |
| Térfogatáram: minimum 0-25 m3/h között | Igen |  |
| N,P,mikro-makro adagolástechnika: törzskultúrára szabályozhatóan minél nagyobb tartományban | Igen |  |
| UV fertőtlenítés: minimum 0-25 m3/h között | Igen |  |

Kelt: ….., 2021. 09. hó ….. nap

|  |
| --- |
| ………………..……………………………… |
| cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása |