**Műszaki táblázat**

**„Eszközbeszerzés az Aspinalo Trade Szolgáltató Kft. részére**

**a VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú pályázatokban”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Azonosító** | **Adatok** |
| **Ajánlatkérő** által megjelölt referencia berendezés típusa: | 1 db Termelő tér higienizáló berendezés (komplex ózon és UV) |
| Berendezés funkciója: | A termelő tér higienizálását biztosítja, ezáltal szavatolja a termékek minőségét és csíramentességét |

|  |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő által megajánlott termék típusa: |  |
| Gyártó: |  |
| Származási ország: |  |
| Gyártási év: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **„A” oszlop**  **Az előírt termék műszaki paraméterei** | **Ajánlattevői nyilatkozat a megfelelőségről** | **„B” oszlop**  **Ajánlat**  **A megajánlott termék műszaki paraméterei** |
| *Eszköz paraméterei:* | | |
| PLC vezérlésű önműködő berendezés: A központi PLC vezérlésen keresztül automatikusan vezérelt | Igen |  |
| UV tartomány: GML515 | Igen |  |
| Ventilátor térfogatáram: 2000- 5000 Nm3/h | Igen |  |
| Gőz térfogatáram: minimum 0-25 m3/h között | Igen |  |
| Gőznyomás: 0,1-5 kg/h | Igen |  |
| Aerocol Sensor System: mikroba, nyomás, légáram, hőmérséklet, por, nedvesség felügyeleti rendszer | Igen |  |

Kelt:….., 2021. 09. hó ….. nap

|  |
| --- |
| ………………..……………………………… |
| cégszerű aláírás vagy a képviseletre jogosult aláírása |